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附件1：报价表
	线下医疗耗材明细

	序号
	名  称
	规  格
	参数
	单位
	价格（元）
	备注

	1
	微量泵延长管
	普通型
	一次性使用微量泵延长管，150cm，环氧乙烷灭菌；配置止液夹，标准鲁尔接头，配套微量注射泵使用。
	支
	
	

	2
	输液架
	轮式五脚四钩
	规格：五脚四钩
材质：铸铁底座+不锈钢杆身
尺寸：伸缩尺寸1.1米-2米
	个
	
	

	3
	医用无菌棉签
	5只装
	一次性使用医用棉签，5支/袋，环氧乙烷灭菌，竹棒。棉头符合YY/T 0330-2015标准，医用脱脂棉材质，不掉絮，独立无菌包装。
	包
	
	

	4
	手腕式电子血压计
	手腕式
	显示方式：LED数字显示
测量方法：示波法
压力测量范围：(0-300)mmHg
静态压力示值最大允许误差
±3mmHg(±0.4kPa)
脉率范围(40-200)次/分
示值允差 土5%
	台
	
	

	5
	台式血压计
	成人型
	台式水银血压计，符合GB3053标准，测量范围0-300mmHg，精度±3mmHg，双刻度显示，防漏汞设计，成人尼龙袖带，原厂标配，具备医疗器械注册证
	台
	
	

	6
	臂式电子血压计
	Y
	显示方式：LED数字显示测量方法：示波法
压力测量范围：(0-300)mmHg
精度：压力±3mmHg(±0.4kPa)，脉率:读数的±5%以内
脉率范围(40-200)次/分适合臂围：22厘米~32厘米外形尺寸：约长138mmX宽100mmX 高78mm
	台
	
	

	7
	玻璃体温计
	水银
	医用玻璃体温计，测量范围35-42℃，分度值0.1℃，符合GB1588国标，独立包装，具备医疗器械注册证。
	支
	
	

	8
	非接触式红外体温计
	手持
	非接触式红外体温计（额温枪），二类医疗器械注册证，测温32.0‑42.9℃，36‑39℃精度±0.2℃，1秒快速测温，带背光、高温声光报警，可酒精消毒，独立彩盒包装。
	个
	
	

	9
	监护仪袖套
	成人
	监护仪无创血压袖套适配院内理邦X8、X10A、迈瑞BeneVision N12监护仪配套监护仪。
	套
	
	

	10
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7号
	一次性使用灭菌橡胶外科手套，符合GB/T 7543-2020标准，环氧乙烷灭菌，天然乳胶，规格齐全，独立无菌包装，具备医疗器械注册证。
	双
	
	

	11
	氧气瓶推车
	碳钢
	碳钢氧气瓶推车（40L单瓶），Q235加厚碳钢，管材壁厚≥1.5mm，静电喷塑，加宽防倾倒底座，200mm实心橡胶大轮，适用于院内40L氧气瓶转运。
	台
	
	

	12
	一次性医用隔离衣
	连身式
	一次性使用隔离衣，反穿袍式SMS无纺布，弹性袖口，单件独立包装，一次性使用。
	件
	
	

	13
	一次性使用薄膜手套
	M
	一次性医用薄膜PE手套，聚乙烯材质，中号，抽取式100只/包，一次性使用，临床护理防护。
	包
	
	

	14
	一次性使用医用检查手套
	M
	一次性医用检查手套，丁腈无粉，M号，抽取式100只/盒，防体液渗透，一次性临床检查防护。
	双
	
	

	15
	麻醉咽喉镜
	成人型
	成人麻醉咽喉镜，钛钢材质，防滑手柄，LED光源；医用不锈钢3#、4#成人弯窥视片，配套硬质收纳盒。
	套
	
	

	16
	听诊器
	成人
	成人用听诊器，金属听头，双层抗老化导音胶管，硅胶耳塞，可酒精擦拭消毒，单个独立包装。
	套
	
	

	17
	网纹易撕胶带
	1.2cm×9.1m，24卷/盒
	医用透气胶带，由背衬、粘胶和解卷剂组成，完全重叠地缠绕于内芯上。胶带的背衬采用聚乙烯薄膜，胶带的一面涂以丙烯酸酯类医用粘胶，内芯为纸质，可徒手手撕；规格1.2cm×9.1m，24卷/盒装。
	卷
	
	

	18
	一次性使用无菌帽子
	顶
	一次性使用医用帽，SMS无纺布材质，超声波热合工艺，弹性收口；环氧乙烷无菌灭菌，圆帽/条形帽可选，10只/包，符合院感防控要求。
	顶
	
	

	19
	纱布绷带
	8cm*6m*10
	医用脱脂纱布绷带，规格8cm×6m，10卷/包；医用脱脂棉纱布，吸水性良好，不易脱絮；用于肢体包扎固定
	卷
	
	

	20
	医用超声耦合剂
	TM-100
	超声耦合剂，规格250ml/瓶；水溶性凝胶，超声传导良好，成像清晰；对皮肤无刺激，不腐蚀探头，擦拭易清理。
	支
	
	

	21
	一次性使用枕套
	70*45
	
	个
	
	

	22
	出诊箱
	M 
	350mm*200mm*165mm,铝合金材质
	个
	
	

	23
	一次性使用脚套
	中号
	一次性PE塑料鞋套，全新聚乙烯原料，松紧收口，卫生指标达标
	双
	
	

	24
	服药杯
	三色
	三色服药杯，食品级PP材质，3只一套（绿/蓝/透明，对应早中晚），带密封卡扣杯盖，抗挤压不易破损，临床口服药分装专用。
	套
	
	

	25
	卫生扫床刷套
	M
	
	把
	
	

	26
	氧气袋
	SY型  42升
	医用氧气袋，容积42L；配套开关软管及吸氧接头；气密性良好，充气体静置24小时无明显泄漏；可折叠，独立包装，附产品合格证。
	个
	
	

	27
	避光针剂盒
	2ml
	避光针剂盒；加厚茶色PC避光塑料材质，翻盖式；可阻隔紫外线，适用于光敏安瓿针剂存放；耐消毒剂擦拭，耐摔可堆叠；翻盖卡扣牢固，边角圆滑，可粘贴标识，附带产品合格证。
	个
	
	

	28
	避光针剂盒
	5ml
	
	个
	
	

	29
	避光针剂盒
	10ml
	
	个
	
	

	30
	避光针剂盒
	20ml
	
	个
	
	

	31
	电子温度计
	A（冰箱用）
	数字温度计，测温范围‑50℃～80℃，测温精度±1℃，分辨率0.1℃；热敏电阻传感器，线长1米；LR44纽扣电池供电，可桌面放置；附带产品合格证。
	支
	
	

	32
	浸泡体温计盒
	20ML
	铝制体温计浸泡盒（铝针盒），规格16cm×6cm×3.2cm，容积20ml；铝合金一体成型，椭圆形翻盖；表面氧化处理，耐消毒剂浸泡；适用于玻璃水银体温计浸泡存放，开合顺畅，边角圆滑。
	个
	
	

	33
	紫外线强度指示卡
	
	紫外线强度指示卡，用于紫外线杀菌灯辐照强度监测；含感光色块及70μW/cm²、90μW/cm²标准比色块；照射后色块变色，一次性使用
	盒
	
	

	34
	不锈钢扣诊锤
	18cm
	医用不锈钢泰勒叩诊锤，304医用不锈钢手柄，三角无乳胶橡胶锤头，总长18–19cm，结构牢固，适用于神经系统深浅反射检查；满足临床查体需求。
	把
	
	

	35
	高级温湿表
	室内
	指针式温湿度计，符合JB/T6862标准，测量范围-20℃~50℃、0-100%RH，精度达标
	个
	
	

	36
	不锈钢弯盘
	中号
	中号医用不锈钢弯盘，一类医疗器械备案，304医用不锈钢，尺寸200×130×25mm，边缘圆滑卷边，可高温高压灭菌。
	个
	
	

	37
	不锈钢方盘
	35*25*5cm
	304医用不锈钢，尺寸35*25*5cm，边缘圆滑卷边
	个
	
	

	38
	不锈钢方盘
	45*35*5cm
	304医用不锈钢，尺寸45*35*5cm，边缘圆滑卷边
	个
	
	

	39
	不锈钢瓶架
	双瓶
	304不锈钢置物架，双孔/三孔可选，孔径52mm，医用304不锈钢板材≥0.8mm，一体折弯成型，边角圆滑，耐酒精消毒剂擦拭，院感适用，单只包装。
	个
	
	

	40
	不锈钢瓶架
	三瓶
	304不锈钢置物架，双孔/三孔可选，孔径52mm，医用304不锈钢板材≥0.8mm，一体折弯成型，边角圆滑，耐酒精消毒剂擦拭，院感适用，单只包装。
	个
	
	

	41
	氧气湿化瓶
	
	
	个
	
	

	42
	砂轮
	2cm
	安瓿开瓶砂轮，硬质合金材质，刃口锋利耐磨，适配临床安瓿瓶开启使用。
	张
	
	

	43
	网兜
	100ml--500ml
	优质尼龙编织绳，编织紧密，承重能力强，无脱线、散边；网兜收口设计，弹性束口，可适配100ml、250ml、500ml等常规规格输液瓶，包裹稳固不易滑落
	个
	
	

	44
	小便器
	男
	一次性小便器，PP材质，容量≥1000ml
	个
	
	

	45
	小便器
	女
	一次性小便器，PP材质，容量≥1000ml
	个
	
	

	46
	利器盒
	1L
	一次性医用黄色利器盒，全新PP材质，耐穿刺防渗漏，自锁密封翻盖，带锐器警示标识，符合院感规范。
	个
	
	

	47
	利器盒
	2L
	一次性医用黄色利器盒，全新PP材质，耐穿刺防渗漏，自锁密封翻盖，带锐器警示标识，符合院感规范。
	个
	
	

	48
	利器盒
	3L
	一次性医用黄色利器盒，全新PP材质，耐穿刺防渗漏，自锁密封翻盖，带锐器警示标识，符合院感规范。
	个
	
	

	49
	橘红色垃圾袋
	120L
	橘红色医疗垃圾袋，全新PE材质，符合HJ421-2008标准，耐穿刺防渗漏，印制感染性织物警示标识，规格齐全，适配医院分类收集。
	个
	
	

	50
	黄色垃圾袋
	15L
	黄色医疗废物垃圾袋，全新PE材质，符合HJ421-2008标准，耐穿刺防渗漏，带医疗废物警示标识，规格齐全，适配医院医废收集转运。
	个
	
	

	51
	黄色垃圾袋
	60L
	
	个
	
	

	52
	黄色垃圾袋
	120L
	
	个
	
	

	53
	灰色脚踏式垃圾桶
	15L
	灰色脚踏式黄色医疗废物垃圾桶，全新PP材质，符合HJ421-2008标准，一体注塑防渗漏，脚踏翻盖结构，带医疗废物警示标识，规格齐全，耐消毒耐腐蚀。
	个
	
	

	54
	黄色脚踏式垃圾桶
	15L
	黄色脚踏式黄色医疗废物垃圾桶，全新PP/HDPE材质，符合HJ421-2008标准，一体注塑防渗漏，脚踏翻盖结构，带医疗废物警示标识，规格齐全，耐消毒耐腐蚀。
	个
	
	

	55
	黄色脚踏式垃圾桶
	50L
	
	个
	
	

	56
	黄色脚踏式垃圾桶
	70L
	
	个
	
	

	57
	黄色脚踏式垃圾桶
	120L
	
	个
	
	

	58
	黄色脚踏式垃圾桶
	30L
	
	个
	
	

	59
	身高体重秤
	成人
	机械指针式身高体重秤，符合GB/T20468-2022标准，金属立柱防滑踏板，滑杆测高，机械指针称重，可计量检定，适配医院门诊使用。
	台
	
	

	60
	锁扣约束带
	单手
	精神科单手磁力锁扣约束带，高强度织带，专用磁力锁，可调节腕围，耐消毒可重复使用，适配精神科临床约束防护。
	副
	
	

	61
	锁扣约束带
	单脚
	精神科单脚磁力锁扣约束带，高强度织带，专用磁力锁，可调节大小，耐消毒可重复使用，适配精神科临床约束防护。
	副
	
	

	62
	锁扣约束带
	双手
	精神科双手磁力锁扣约束带，高强度织带，专用磁力锁，可调节腕围，耐消毒可重复使用，适配精神科临床约束防护。
	副
	
	

	63
	锁扣约束带
	双脚
	精神科双脚磁力锁扣约束带，高强度织带，专用磁力锁，可调节大小，耐消毒可重复使用，适配精神科临床约束防护。
	副
	
	

	64
	锁扣钥匙
	成人
	约束带专用磁力开锁钥匙，金属材质，适配对应磁力锁扣
	把
	
	

	65
	腕带
	蓝色
	医用级环保材质，无乳胶、无致敏成分，亲肤不过敏，边缘光滑无毛刺。
	条
	
	

	66
	腕带
	红色
	医用级环保材质，无乳胶、无致敏成分，亲肤不过敏，边缘光滑无毛刺。
	条
	
	

	67
	浮标式氧流表
	XY-98B
	浮标式氧气吸入器，带压力显示表，浮标式流量计，流量0‑10L/min；配置可拆卸湿化瓶，带水位刻度标识；阀体金属结构，适配医用氧气瓶。
	个
	
	

	68
	病床铝合金护栏
	D
	主体为加厚铝合金管材，与医院病床配套
	套
	
	

	69
	指夹式脉搏血氧仪
	YX301
	指夹式脉搏血氧仪，OLED显示屏，一键测量，可显示血氧饱和度、脉率、脉搏波形、脉搏柱；低功耗。
	台
	
	

	70
	医用导电膏
	100g
	
	支
	
	

	71
	病历夹
	A（A4）
	医用A4病历夹，全新ABS材质，耐腐蚀，一体注塑成型，夹持稳固，圆角无毛刺，适配标准病历车，多色可选。
	个
	
	

	72
	医用隔离面罩
	A
	一次性医用隔离面罩，一类医疗器械备案，PET防雾面屏，海绵额头垫+弹性头带，透光率≥85%，阻隔体液飞溅。
	个
	
	

	73
	一次性防护服
	165-185
	一次性医用防护服，连体带帽连脚套，接缝热封胶条，SMS复合面料，抗合成血液穿透、抗渗水性达标，单套独立灭菌包装。
	套
	
	

	74
	医用护目镜
	EP01
	医用隔离护目镜，PC防雾镜片，全封闭软胶密封，可兼容近视眼镜，加宽可调头带，抗血液飞溅、抗冲击，单只独立包装。
	副
	
	

	75
	不锈钢压舌板
	16cm
	不锈钢压舌板，直形16cm，医用304不锈钢，一类医疗器械备案，表面钝化无毛刺
	张
	
	

	76
	医用脱脂棉球
	0.3
	
	包
	
	

	77
	不锈钢镊
	16cm
	不锈钢镊，16cm直头带齿，医用不锈钢，可高温高压灭菌，唇头齿完整，单支独立包装。
	把
	
	

	78
	不锈钢舌钳
	17cm
	医用不锈钢舌钳,304不锈钢材质，总长170mm，钳头防滑齿纹，可134℃高温高压灭菌，开合顺畅，单只包装。
	把
	
	

	79
	不锈钢止血钳
	18cm
	医用不锈钢止血钳，20Cr13材质，硬度40-48HRC，直/弯型可选，全齿咬合，带锁扣，可高温灭菌，符合院感要求。
	把
	
	

	80
	A-1型含氯消毒试纸
	A
	含氯消毒剂浓度试纸（A‑1型）；消毒产品；检测范围0‑2000mg/L；试纸规格63mm×7mm，比色判读；每盒20本
	盒
	
	

	81
	一次性使用靴套
	1（成人）
	医用隔离鞋套；一类医疗器械；规格40cm×50cm；非织造布+聚乙烯薄膜材质，一次性使用；用于医疗机构隔离防护，非无菌；单双独立包装。
	双
	
	

	82
	紫外线灯管
	30W
	老肯消毒机专用30W紫外线灯管，单端四针，适配原厂设备。
	支
	
	

	83
	紫外线灯管
	36W1.2米
	1.2米36W紫外线杀菌灯管，1米辐照强度≥90μW/cm²，寿命≥8000h，适配医用消毒设备。
	支
	
	

	84
	紫外线灯管
	30W0.9米
	0.9米30W紫外线杀菌灯管，1米辐照强度≥90μW/cm²，寿命≥8000h，适配医用消毒设备。
	支
	
	

	85
	钠石灰
	1KG
	医用麻醉机钠石灰，颗粒2-5mm，变色指示清晰，CO₂吸收率≥19%，低粉尘，500g/罐，符合临床呼吸回路二氧化碳吸附要求。
	包
	
	

	86
	脑波治疗仪耳机
	HA-2-EJ-1
	脑波治疗仪配套耳机
	副
	
	

	87
	脑波治疗仪眼罩
	HA-2-YZ-1
	脑波治疗仪配套眼罩
	副
	
	

	88
	脑波治疗仪电极线
	
	脑波治疗仪配套电极线
	
	
	

	89
	不锈钢开口器
	13cm
	医用不锈钢丁字开口器，20Cr13材质，杠杆锁止结构，可高温高压灭菌，用于急救、口腔科口腔撑开操作。
	个
	
	

	90
	轴向压力表
	Y60Z
	高压灭菌锅压力表
	只
	
	

	91
	一次性使用咬嘴
	配套
	一次性医用咬嘴；聚乙烯材质，带防脱侧翼，中空通道
	个
	
	

	92
	喉镜专用电池
	2号
	2号医用电池，适配喉镜手柄
	支
	
	

	93
	呼吸球囊
	3L
	麻醉机呼吸气囊，容积3L；乳胶材质；适配麻醉机循环回路，接头标准；弹性良好，气密性可靠，带泄压尾嘴。
	个
	
	

	94
	血氧传感器
	成人
	理邦X8、X10A、迈瑞BeneVision N12监护仪配套
	套
	
	

	95
	麻醉机氧气减压阀
	352X-60
	氧气减压阀，双表结构，铜阀体；高压、低压双压力表显示；压力调节平稳，气密性良好；气瓶标准接口，输出适配麻醉机、呼吸机；适配主流品牌机型。
	只
	
	

	96
	压脉带
	5*7
	医用乳胶止血带（乳胶压脉管）；一类医疗器械；天然乳胶材质，高弹性；规格5×7mm；管壁均匀，无破损粘连，用于临床采血输液压脉
	条
	
	

	97
	心电导联线(含袖带)
	成
	理邦X8、X10A、迈瑞BeneVision N12监护仪配套
	套
	
	

	98
	压力蒸汽灭菌化学指示卡
	121度
	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡；Ⅰ型，型号010001；200片/盒，尺寸14cm×1.5cm；适用于121℃、20min压力蒸汽灭菌监测；灭菌达标指示色块由黄色变为深灰/黑色，变色界限清晰
	盒
	
	

	99
	三角巾
	1
	医用急救三角巾，规格90×90×127cm，脱脂棉纱布材质，锁边工艺，环氧乙烷无菌，用于肢体悬吊、外伤包扎固定。
	张
	
	

	100
	医用手术剪
	160mm
	医用不锈钢手术剪，20Cr13材质，硬度40‑48HRC，直/弯圆头可选，刃口锋利咬合紧密，可高温高压灭菌，临床剪切组织、缝线使用。
	把
	
	

	101
	担架
	折叠
	材质：高强度铝合金，可左右分体拆卸，长度多档可调；承重≥150kg，自重≤9kg，配4根固定绑带
	副
	
	

	102
	药片分割器
	1
	医用药片分割器，PP外壳，304不锈钢安全刀片，带定位卡槽与储药仓，用于片剂药物分割。
	个
	
	

	103
	蒸汽灭菌生物指示剂
	1（50支/盒）
	
	只
	
	

	104
	铅围脖
	成人
	医用X射线铅围脖，甲状腺防护，铅当量≥0.5mmPb，魔术贴可调节，防水耐磨面料，可酒精擦拭消毒，用于放射科室甲状腺射线防护。
	副
	
	

	105
	铅围脖
	儿童
	医用X射线铅围脖，甲状腺防护，铅当量≥0.5mmPb，魔术贴可调节，防水耐磨面料，可酒精擦拭消毒，用于放射科室甲状腺射线防护。
	副
	
	

	106
	铅防护围裙
	中号
	X射线辐射防护，正面铅当量≥0.5mmPb；围裙式魔术贴调节，面料耐磨可消毒；成人尺码；提供产品合格证。
	条
	
	

	107
	铅防护帽
	通用
	X射线辐射防护，正面铅当量≥0.5mmPb；魔术贴调节，面料耐磨可消毒；成人尺码；提供产品合格证。
	顶
	
	

	108
	一次性使用止血带
	点连式
	一次性使用捆扎止血带；一类医疗器械；点连式；TPE材质，非无菌；用于输液采血静脉阻断；50条/盒。
	盒
	
	

	109
	BS-430反应杯
	100个/组
	迈瑞BS-430生化仪配套反应杯
	个
	
	

	110
	BS-430光源
	20W
	迈瑞BS-430生化仪配套光源
	个
	
	

	111
	监护仪袖带
	成人
	理邦X8、X10A、迈瑞BeneVision N12监护仪配套
	套
	
	

	112
	脑波治疗仪延长线
	3M
	上海维廉脑波治疗仪WL-HA-2设备配套
	套
	
	

	113
	脑波治疗仪延长线
	5M
	上海维廉脑波治疗仪WL-HA-2设备配套
	套
	
	

	114
	玻璃拔罐器
	16
	玻璃拔罐器；一类医疗器械；玻璃材质，罐口加厚圆滑防滑；套装16罐，含1‑5号多规格；可重复高温消毒。
	个
	
	

	115
	艾灸盒
	单孔
	竹制艾灸盒；竹材质，耐高温不易开裂；带金属防烫内胆，可调风控温；边角打磨光滑，用于中医艾灸理疗
	个
	
	

	116
	艾灸盒
	双孔
	
	个
	
	

	117
	艾灸盒
	四孔
	
	个
	
	

	118
	穴位压力刺激贴
	穴位
	穴位压力刺激贴（砭贴）；由基材、压力点、胶层、防粘层构成，用于穴位压力刺激；胶布透气低敏。
	盒
	
	

	119
	王不留刺激贴
	穴位
	王不留穴位压力刺激贴；规格7mm×7mm；600贴/盒（10板×60贴/板）；王不留行籽+透气低敏胶布，用于耳穴穴位压力刺激。
	盒
	
	

	120
	透气胶带
	5*5
	透气胶贴；无纺布型，100片/盒；由无纺布、医用压敏胶、PE泡棉、珠光膜、格拉辛易撕条、离型纸组成，非无菌一次性使用；用于敷料及医疗器械固定，可裁剪；透气低敏。
	盒
	
	

	121
	透气胶带
	7*7
	
	盒
	
	

	122
	透气胶带
	12*16
	
	盒
	
	

	123
	针灸模型
	耳模
	
	个
	
	

	124
	针灸模型
	人体模型  （硅胶）
	针灸人体穴位模型；硬质PVC铜色，高度60cm；双臂可转动；配加粗不锈钢支架、加厚底座；完整印刷十二经络及穴位名称编号
	个
	
	

	125
	针灸穴位挂图
	正、背、侧
	PVC覆膜材质
	张
	
	

	126
	上肢夹板
	成人、2组/套
	医用木质骨折固定夹板；一类医疗器械；木质基材，外层软垫包裹，边缘圆滑无毛刺；配固定绑带，用于四肢骨折临时固定；多规格，适配成人及儿童
	套
	
	

	127
	下支夹板
	成人、2组/套
	
	套
	
	

	128
	颈托
	成人
	医用颈托，高分子PE外壳+EVA内衬，前后分体，喉孔大开口，高度可调，无金属可X光透视，用于颈椎损伤、术后康复固定制动
	套
	
	





